MWCapture SDK Mac 3.4.62314

- Home
- Development Library
- Release Notes

Public Attributes | List of all members
_IEC60958_CHANNEL_STATUS Union Reference

## Public Attributes
BYTE | abyData [24]
WORD | awData [12]
DWORD | adwData [6]
struct {
BYTE byProfessional: 1
BYTE byNotLPCM: 1
BYTE byEncodedAudioSignalEmphasis: 3
BYTE bySourceSamplingFreqUnlocked: 1
BYTE byEncodedSamplingFreq: 2
BYTE byEncodedChannelMode: 4
BYTE byEncodedUserBitsManagement: 4
BYTE byZero: 1
BYTE bySingleCoordinationSignal: 1
BYTE byWordLength: 4
BYTE byAlignmentLevel: 2
BYTE byChannelNumberOrMultiChannelMode: 7
BYTE byDefinedMultiChannelMode: 1
BYTE byReferenceSignal: 2
BYTE byReserved1: 1
BYTE bySamplingFreq: 4
BYTE bySamplingFreqScaling: 1
BYTE byReserved2
BYTE achChannelOrigin [4]
BYTE achChannelDestination [4]
DWORD dwLocalSampleAddress
DWORD dwTimeOfDaySampleAddress
BYTE byReliabilityFlags
BYTE byCRC
} | Professional
struct {
BYTE byProfessional: 1
BYTE byNotLPCM: 1
BYTE byNoCopyright: 1
BYTE byAdditionalFormatInfo: 3
BYTE byMode: 2
BYTE byCategoryCode
BYTE bySourceNumber: 4
BYTE byChannelNumber: 4
BYTE bySamplingFreq: 4
BYTE byClockAccuracy: 2
BYTE byReserved1: 2
BYTE byWordLength: 4
BYTE byOrigSamplingFreq: 4
BYTE byCGMS_A
} | Consumer

The documentation for this union was generated from the following file:

- /Users/magewell/builds/ks3341Bc/0/msdk/research/mw_capture_sdk_mac/Include/LibMWCapture/MWIEC60958.h